**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część II wykonanie i montaż mebli biurowych robionych na wymiar**

**CPV39130000-2 meble biurowe , CPV 39132100-7 Szafy na akta, ,** **39143121-0 Garderoby,**

**CPV 39143122-7 Komody,**

**Ogólne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania w okresie 5 dni roboczych od podpisania umowy co najmniej po 2 wizualizacje przedstawiające meble do zabudowy w każdym z wymienionych pomieszczeń tzn. w pomieszczeniach biblioteki- archiwum, 318; 319 i 417a
2. W wizualizacjach zostanie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:

* samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej proponowanych przez Wykonawcę,
* próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.) z których wykonany będzie przedmiot zamówienia,

1. Meble muszą być zgodne z kolorystyką obecnie wykorzystaną w każdym z pomieszczeń,
2. Do mebli musi zostać dostarczona w formie pisemnej i w języku polskim instrukcja, użytkowania oraz czyszczenia.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, o ile żąda tego Zamawiający wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji .

**Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia:**

1. **Szafa biurowa (parter pomieszczenie Biblioteki przewiązka):**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy wnęki szafą biurową.

1. Wymiary wnęki:

* wysokość: 2780 mm,
* szerokość: 2220mm (pomiar na dole wnęki)
* głębokość: 600-640mm (po prawej stronie wnęka jest płytsza o ok 40 mm niż po lewej).

1. **Materiał i wykonanie:**

Szafa wyposażona w drzwi przesuwne, pozycjonery do drzwi, szczotki, odbojnice oraz zamki patentowe do zamykania wszystkich drzwi na klucz.

Drzwi przesuwne: szkło mleczne typu Lacobel (obecne ścianki działowe kolor biały mleczny /matowy).

Okucia, uchwyty, elementy dzielące drzwi, cokół szafy i ewentualnie listwy po bokach oraz listwa wykończeniowa górna w kolorze RAL 7016 (ewentualnie okucia i uchwyty w kolorze srebrnym).

Korpus szafy: płyta mdf w kolorze RAL 7016 zgodny z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Drzwi szafy mają być podzielone w poziomie na dwie części o wymiarach:

* ok. 2200 mm (z cokołem – około 8 cm) ± 10%,
* ok. 560 mm (krótsza część do wysokości wnęki)

Drzwi szafy mają być podzielone w pionie, na 3 równe części.

Wnętrze szafy od prawej strony winno posiadać dwie części z półkami na dokumenty, półki muszą być wykonane z materiału i w sposób umożliwiający przechowywanie dokumentów o wadze ok 10-15 kg. Półki 6 sztuk (od najniższej) w odległości co 350mm, ostatnia półka (w wysokości zależnej od pozostałego miejsca). Po lewej stronie, na wysokości ok 600 mm od posadzki miejsce na urządzenie wielofunkcyjne o wadze około 28 kg.


Wymiary miejsca na urządzenie w szafie (urządzenie jest mniejsze o około 50 mm w każdym z podanych wymiarów):

* wysokość - 800 mm (po otwarciu klapy),
* szerokość - 500 mm,
* głębokość - 550 mm.

Pod urządzeniem 3 szuflady (głębokość szuflad do ustalenia z Zamawiającym) na prowadnicach metalowych – bez dodatkowych uchwytów, otwieranie może być w postaci wcięcia lub obniżonego czoła szuflady. W półkach wewnątrz szafy muszą być otwory pozwalające przeprowadzić przewód zasilający i kabel sieciowy do urządzenia wielofunkcyjnego (gniazdka znajdują się wewnątrz zabudowywanej wnęki). Zabudowa musi pozwalać na swobodny dostęp do ww. gniazdek.

Część szafy powyżej urządzenia wielofunkcyjnego ma być przeznaczona na dokumenty i wyposażona w 5 półek o wysokościach analogicznych jak wymiary i parametry półek opisane powyżej.

1. **Półka w nadstawce istniejącej zabudowy (pomieszczenie biblioteki):**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 półki w nadstawce obecnie istniejącej zabudowy nad biurkiem (jak na zdjęciu).

1. Wymiary:

* szerokość 320 mm
* głębokość: 200 mm
* grubość 18 mm

1. Materiał i wykonanie:

Półka ma zostać zamontowana w obrębie istniejącej zabudowy we wnęce (patrz zdjęcie) Półka wykonana z płyty mdf w kolorze (kolor: 7005 RAL), obrzeże półki   
wykończone okleiną w kolorze półki.

1. **Dostawka do istniejącego w zabudowie biurka (pomieszczenie biblioteki):**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półokrągłej dostawki do istniejącego w zabudowie biurka:

1. Wymiary:

* długość - 400 mm
* grubość blatu 35 mm

1. Materiał i wykonanie :

Dostawka półokrągła, przymocowana na stałe do istniejącego biurka, mocowanie w co najmniej w dwóch punktach, kolor i faktura dostawki dostosowana do koloru i faktury blatu obecnego biurka. Dostawka ma posiadać jedną nogę w kolorze szarym (7005 RAL) lub srebrnym. Obrzeże dostawki wykończone taśmą PCV w kolorze dostawki.

1. **Półki wiszące 3 szt. do pomieszczenia archiwum:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 sztuk półek wiszących wraz z montażem w pomieszczeniu archiwum na poziomie -1:

1. Wymiary:

* długość półki 800 mm,
* szerokość 300 mm
* grubość min.18 mm

1. Materiały i wykonanie:

Półki wiszące wykonane z płyty mdf w kolorze: brzoza natura.

Krawędzie półek wykończone taśmą PCV w kolorze półki, wyposażone w uchwyty metalowe. Półki mają zostać zamontowane do ściany (beton) za pomocą kołków rozporowych. Półka powinna wytrzymać obciążenie minimum 5 kg.

1. **Szafa biurowa (III p. pokój 318):**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy szafą biurową.**

1. **Wymiary szafy:**

* wysokość: około 2500 mm,
* szerokość: 1800 mm,
* głębokość: 450 mm.

1. **Materiały i wykonanie:**

Szafa wyposażona w drzwi przesuwne, pozycjonery do drzwi, szczotki, odbojnice oraz w zamek patentowy do zamykania na klucz.

Drzwi przesuwne: płyta meblowa – w kolorze brzoza natura zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Okucia, uchwyty, elementy dzielące drzwi, cokół szafy i ewentualnie listwy po bokach oraz listwa wykończeniowa górna w kolorze srebrnym, zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Korpus szafy: płyta meblowa w kolorze brzoza natura zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Drzwi szafy dzielone, w pionie, na 3 równe części.

Wnętrze szafy dzielone na trzy równie części, z półkami na dokumenty, półki muszą być wykonane z materiału i w sposób umożliwiający przechowywanie dokumentów o wadze ok 10-15 kg na każdą półkę. Trzecia część szafy od prawej strony z demontowanym półkami oraz z możliwością regulacji wysokości rozmieszczenia półek- dodatkowe otwory wraz z elementami mocującymi w rozpiętości co 10 cm w stosunku do pierwotnego miejsca montażu półki. Półki winny zostać podzielone na trzy równe części wewnątrz szafy zaś wysokość półek wyniesie 350 mm (liczone od dołu), ostatnia półka – (w wysokości pozostałej ilości miejsca).

1. **Szafa biurowa (III p. pokój 319):**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy szafy biurowej:**

1. **Wymiary szafy:**

* wysokość 2500 mm,
* szerokość: 2850 mm,
* głębokość: 450 mm.

1. **Materiały i wykonanie:**

Szafa wyposażona w drzwi przesuwne, pozycjonery do drzwi, szczotki, odbojnice oraz w zamki patentowe do zamykania wszystkich drzwi na klucz.

Drzwi przesuwne: płyta meblowa – w kolorze brzoza natura zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Okucia, uchwyty, elementy dzielące drzwi, cokół szafy i ewentualnie listwy po bokach oraz listwa wykończeniowa górna w kolorze srebrnym, zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Korpus szafy: płyta meblowa w kolorze brzoza natura zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Drzwi szafy dzielone, w pionie, na 3 równe części.

Wnętrze szafy dzielone na trzy równie części, dwie z 5 półkami na dokumenty, półki muszą być wykonane z materiału i w sposób umożliwiający przechowywanie dokumentów o wadze ok 10-15 kg na każdą półkę.

Półki winny zostać podzielone na dwie równe części wewnątrz szafy zaś wysokość półek wyniesie 350 mm (liczone od dołu), ostatnia półka – (w wysokości pozostałej ilości miejsca).

Trzecia część szafy od lewej strony z przeznaczeniem na szafę ubraniową od dołu i od góry półka( 2 szt. o wys. 200mm), środkowa część wyposażona w drążek do wieszania wieszaków na ubrania.

1. **Szafa biurowa (IV p. pokój 417A)**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy szafy biurowej :

1. Wymiary szafy:

* Wysokość: 2230mm,
* szerokość : 1750 mm,
* głębokość maksymalnie: 450 mm;

2) Materiały i wykonanie:

Drzwi szafy otwierane na zawiasach puszkowych wykonane z płyty meblowej – w kolorze sedan zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Drzwi szafy dzielone, w pionie, na 3 równe części.

Drzwi pierwsze i drugie od lewej strony dodatkowo podzielone w poziomie na dwie równe części przy czym górne części szklone szkłem przezroczystym (witryna), dolne płyta meblowa w kolorze sedan zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystywaną w pomieszczeniu.

Okucia, uchwyty, elementy dzielące drzwi, cokół szafy i ewentualnie listwy po bokach oraz listwa wykończeniowa górna w kolorze srebrnym, zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Korpus szafy: płyta meblowa w kolorze sedan zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Szafa będzie wykorzystywana do przechowywania dokumentów o wadze ok 10-15 kg na każdą półkę.

Musi być wyposażona w zamek patentowy do zamykania na klucz (wszystkie części).

Wnętrze szafy dzielone na trzy równie części w pionie, przy czym dwie pierwsze części od strony lewej podzielone także na dwie równe części w poziomie z całość wyposażona w półki na dokumenty po 5 sztuk. Półki muszą być wykonane z materiału i w sposób umożliwiający przechowywanie dokumentów o wadze ok 10-15 kg na każdą półkę.

Trzecia część szafy (pierwsza od prawej strony) z dwiema półkami regulowanymi od góry i od dołu( 2 szt. o wys. 20cm), środek przeznaczony na szafę ubraniową.

Półki w pierwszej i drugiej części szafy (liczone od strony lewej) w odległości co 350 mm (liczone od dołu), ostatnia półka – (w wysokości pozostałej ilości miejsca).

**Uwaga:** plecy szafy na dole muszą zostać wcięte na wysokość i grubość listwy przypodłogowej (250 mm szerokość x 750 mm wysokość) w celu przysunięcia szafy do ściany, dodatkowo plecy cofnięte w stosunku do tylnego rantu mebla o ok. 20 mm, tak aby zasłonić (nałożyć szafę) na drzwi z listwami bocznymi, które znajdują się za szafą.

1. **Komoda biurowa (IV p. pokój 417A)**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy komody biurowej :

1) Wymiary komody:

* wysokość maksymalna 1000 mm,
* szerokość ok. 900 mm,
* głębokość min. 300 mm.

Komoda wyposażona w drzwi przesuwne, pozycjonery, szczotki, odbojnice oraz w zamek patentowy do zamykania wszystkich drzwi na klucz.

Drzwi komody wykonane z płyty meblowej w kolorze sedan zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Okucia, uchwyty, elementy dzielące drzwi, cokół i ewentualnie listwy po bokach oraz listwa wykończeniowa górna w kolorze srebrnym, zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Korpus komody: płyta meblowa w kolorze sedan zgodnie z kolorystyką obecnie wykorzystaną w pomieszczeniu.

Drzwi komody dzielone, w pionie na 2 równe części. Wnętrze komody z półkami na dokumenty, półki muszą być wykonane z materiału i w sposób umożliwiający przechowywanie dokumentów o wadze ok 10-15 kg na każdą półkę. Półki 4 szt.w całej komodzie w odległości co 330 mm (liczone od dołu), ostatnia półka – ( w wysokości pozostałej ilości miejsca).

**Uwaga:** plecy komody na dole muszą zostać wcięte na wysokość i grubość listwy przypodłogowej (250 mm szerokość x 750 mm wysokość) tak aby przysunąć komodę do ściany.

Komoda będzie wykorzystywana do przechowywania dokumentów.