**Tabela stanowi uzupełnienie opisów zawartych w projekcie.**

Pomieszczenie**: Piętro 1 - sala wielofunkcyjna I**

 **A.z1.1.2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9mm. Krzesło w całości tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Stelaż pięcioramienny. Nogi wyposażone w kółka o średnicy ok. 65 mm na miękkie podłoże. Krzesło z płynną regulacją siedziska góra-dół za pomocą podnośnika pneumatycznego z amortyzatorem. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary: Szerokość siedziska od 475 mm, Wysokość siedziska od 460 mmGłębokość siedziska od 435 mmSzerokość oparcia od 460 mmWysokość krzesła od 1100 mm.  | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 2 | 29 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach  | Kubełek siedziska i oparcie w całości tapicerowane materiałem trudnopalnym, powlekanym, zmywalnym. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Funkcja sztaplowania do 10 sztuk jednorazowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubości min. 9 mm. Wyprofilowane siedzisko Kubełek na oparciu ukształtowany, z  wybrzuszeniem stanowiącym podparcie lędźwiowe. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary:Szerokość siedziska od 390 mmWysokość siedziska od 450 mmGłębokość siedziska od 410 mmSzerokość oparcia od 395 mmWysokość krzesła od 840 mm. Stelaż krzesła wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 17mm. Wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość krzesła - min. 160 kg. W przypadku krzeseł z podłokietnikami powinny one być stalowe z gumowymi lub drewnianymi nakładkami oraz gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem gdy krzesło byłoby zawieszone na blacie stołu.  | kolor tapicerki dopasowany do kolorystyki piętra | zdjęcie poglądowe krzesła na wizualizacji Sali. |
| 3 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 3,41x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. | Zdjęcie szafy na wizualizacji Sali. |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok 2,62x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. | Szafa analogiczna do szafy widocznej na wizualizacji sali, o mniejszej szerokości. |
| 5 | 2 | Półka drewniana, wisząca | Półka z melaminy brzozowej gr. 19mm, z 6 podwójnymi haczykami na odzież wierzchnią montowanymi do spodu, wym. 750x300mm, musi utrzymać ciężar min. 100 kg | Boki półki w kolorystyce dostosowanejdo akcentów kolorystycznych na kondygnacji.Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. | Zdjęcie półek na wizualizacji Sali. |
| 6 | 13 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1390x695x740mm, blat z płyty melaminowej28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą niewidoczna). Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1.  | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 7 | 5 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1000x695x740mm, blat z płyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą niewidoczna), Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 8 | 6 | Rolety zaciemniające całe okna | Sterowane zdalnie, z napędem elektrycznym, z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, Rolety sterowane na pilota lub z panelu ściennego, możliwość sterowania roletami indywidualnie i grupowo. | kolor ciemnoszary | Obraz zawierający wewnątrz, sufit, okno, pomieszczenie  Opis wygenerowany automatycznie |
| 9 | 1 | Ekran projekcyjny | Ekran matowy typu Matt White rozwijany,montowany pod sufitem, sterowany pilotem, czarna powłoka z drugiej strony ekranu. Wym. 280x160cm, ekran rozwijany elektrycznie, na pilota i z panelu ściennego. |  | Obraz zawierający stół, meble, biurko  Opis wygenerowany automatycznie |
| 10 | 1 | Rzutnik multimedialny | Rzutnik podwieszany pod sufitem, z portami wejściowymi video VGA (min. 1 port) i HDMI (min. 1 port), jasność : min. 5000 w trybie normalnym / 3500 w trybie ekonomicznym, rozdzielczość full HD, wyświetlanie obrazu do 300 cali,Wyposażony w złącza: VGA (min. 1 port), HDMI(min. 1 port), ~~i~~ Możliwość łączności poprzez Wi-Fi, technologia: 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB, Żywotność źródła światła: min 5000h w trybie normalnym / 10000 w trybie ekonomicznym, Poziom szumu: max. 40dB w trybie normalnym / 30dB w trybie ekonomicznym. | kolor biały | Obraz zawierający projektor, sprzęt elektroniczny, siedzi, przód  Opis wygenerowany automatycznie |
| 11 | 4 | Głośnik  | Głośnik z min. sześciostopniową regulacją mocy, technika 100V, pasmo przenoszenia 40-20 000Hz, o mocy minimum 20 W. |  kolor czarny | Obraz zawierający sprzęt elektroniczny, zdjęcie, siedzi, stojące  Opis wygenerowany automatycznie |
| 12 | 1 | Wzmacniacz  | Wzmacniacz w technice 100V, wyposażony w min. 3 wejścia liniowe i min. 2 wejścia mikrofonowe,zabudowany w szafie(Wzmacniacz musi należycie współpracować z głośnikami z poz. 11). |  | Obraz zawierający kuchenka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 13 | 1 | Kosz na odpady  | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję, niepalny.  | chromowany lub stal nierdzewna  | Obraz zawierający siedzi, wewnątrz, pudełko, stół  Opis wygenerowany automatycznie |

Pomieszczenie**: Piętro 1 - sala wielofunkcyjna II**

**A.z1.1.3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9mm. Krzesło w całości tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Stelaż pięcioramienny. Nogi wyposażone w kółka o średnicy ok. 65 mm na miękkie podłoże. Krzesło z płynną regulacją siedziska góra-dół za pomocą podnośnika pneumatycznego z amortyzatorem. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary: Szerokość siedziska od 475 mm, Wysokość siedziska od 460 mmGłębokość siedziska od 435 mmSzerokość oparcia od 460 mmWysokość krzesła od 1100 mm.  | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 2 | 18 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach  | Kubełek siedziska i oparcie w całości tapicerowane materiałem trudnopalnym, powlekanym, zmywalnym. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Funkcja sztaplowania do 10 sztuk jednorazowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubości min. 9 mm. Wyprofilowane siedzisko Kubełek na oparciu ukształtowany, z  wybrzuszeniem stanowiącym podparcie lędźwiowe. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary:Szerokość siedziska od 390 mmWysokość siedziska od 450 mmGłębokość siedziska od 410 mmSzerokość oparcia od 395 mmWysokość krzesła od 840 mm. Stelaż krzesła wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 17mm. Wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość krzesła - min. 160 kg. W przypadku krzeseł z podłokietnikami powinny one być stalowe z gumowymi lub drewnianymi nakładkami oraz gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem gdy krzesło byłoby zawieszone na blacie stołu. | kolor tapicerki dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 3 | 2 | Półka drewniana, wisząca | Półka z melaminy brzozowej gr. 19mm, z 6 podwójnymi haczykami na odzież wierzchnią montowanymi do spodu, wym. 750x300mm, musi utrzymać ciężar min. 100 kg. | Boki półki w kolorystyce dostosowanejdo akcentów kolorystycznych na kondygnacjiMiejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 2,62x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm.  | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym.Musi być możliwość zmiany wysokości półek.  | Szafa analogiczna do szafy widocznej na wizualizacji Sali, o mniejszej szerokości. |
| 5 | 9 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1390x695x740mm, blat z płyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą niewidoczna). Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 6 | 2 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1000x695x740mm, blat z płyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą niewidoczna). Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 7 | 3 | Rolety zaciemniające całe okna  | Sterowane zdalnie, z napędem elektrycznym, z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, Rolety sterowane na pilota lub z panelu ściennego, możliwość sterowania roletami indywidualnie i grupowo. | kolor ciemnoszary | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 8 | 1 | Ekran projekcyjny | Ekran matowy typu Matt White rozwijany, montowany pod sufitem, sterowany pilotem, czarna powłoka z drugiej strony ekranu. Wym. 280x160cm, ekran rozwijany elektrycznie, na pilota i z panelu ściennego. |  | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 9 | 1 | Rzutnik multimedialny | Rzutnik podwieszany pod sufitem, z portami wejściowymi video VGA (min. 1 port) i HDMI (min. 1 port), jasność : min. 5000 w trybie normalnym / 3500 w trybie ekonomicznym, rozdzielczość full HD, wyświetlanie obrazu do 300 cali,Wyposażony w złącza: VGA (min. 1 port), HDMI(min. 1 port), ~~i~~ Możliwość łączności poprzez Wi-Fi, technologia: 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB, Żywotność źródła światła: min 5000h w trybie normalnym / 10000 w trybie ekonomicznym, Poziom szumu: max. 40dB w trybie normalnym / 30dB w trybie ekonomicznym. | kolor biały | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 10 | 4 | Głośnik  | Głośnik z min. sześciostopniową regulacją mocy, technika 100V, pasmo przenoszenia 40-20 000Hz, o mocy minimum 20 W. | kolor czarny | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 11 | 1 | Wzmacniacz  | Wzmacniacz w technice 100V, wyposażony w min. 3 wejścia liniowe i min. 2 wejścia mikrofonowe,zabudowany w szafie(Wzmacniacz musi należycie współpracować z głośnikami z poz. 10). |  | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 12 | 1 | Kosz na odpady  | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję, niepalny. | chromowany lub stal nierdzewna | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |

Pomieszczenie: **Piętro 1 - sala ćwiczeń**

**A.z1.1.4**

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | Kolor/uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Szafka systemowa na odzież podwójna (5 SZTUK=10 szafek) | Szafki zamykane na klucz, ryglowanie 1-punktowe, do każdego zamka min. 3 klucze, obudowa metalowa ze stali gr. min. 1mm, front szafki z płyty laminowanej w tonacji brzozy gr. min.10mm, wym. 300x500x1700mm, z wentylacją nowoczesną – perforacją, szafki przymocowane plecami do ściany w celu zabezpieczenia przed przewróceniem do przodu.  | Szafka musi posiadać atest wydany przez PZH.Szafki musza mieć numerację metalową lub inną trwałą.  | Obraz zawierający budynek, drzwi, łóżko, okno  Opis wygenerowany automatycznie |
| 2 | 1 | Ławka  | Ławka z płyty melaminowej gr. min. 25mm w tonacji drewnabukowego, wym. 500x1000x500mm. | Ławka wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia i wilgoć. | Obraz zawierający meble, stół, ławka, drewniane  Opis wygenerowany automatycznie |
| 3 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar ściany, klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego,bezpieczne, h=250cm, l=500cm. |  |  |
| 4 | 3 | Rolety zaciemniające całe okna | Rolety z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, sterowanie rolet na pilota lub z panelu, rolety analogiczne do rolet w salach wielofunkcyjnych. | kolor ciemnoszary |  |
| 5 | 1 | Telewizor smart TV + wysięgnik montowany do ściany | Telewizor o rozdzielczości min. 4k Ultra-HD, o przekątnej ekranu min. 55 cali, montowany do ściany na wysięgniku (dobrać odpowiedni do TV) , z tunerem cyfrowym DVD-T/DVB-C, wyposażony w min. 2 szt. złącz HDMI, min. 2szt. Złącz USB, łączność Wi-Fi, DLNA, Bluetooth**,** typ matrycy IPS, odświeżanie matrycy min. 100Hz. |  |  |

Pomieszczenie: **Piętro 1 - sala multimedialna**

**A.z1.1.5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 2 | Rolety zaciemniające całe okna  | Rolety z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, sterowanie rolet na pilota lub z panelu, rolety analogiczne do rolet w salach wielofunkcyjnych. | kolor ciemnoszary |  |

Pomieszczenie: **Piętro 1 – Węzeł sanitarny**

**A.z1.1.6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 9 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. | Całyzestaw powinien stanowić jeden komplet w tym samym stylu i kolorze. |  |
| 2 | 9 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. |  |
| 3 | 6 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik mydła w płynie przeznaczony do użytkowania w toaletach publicznych. Uzupełnianie z kanistra Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło celem okresowego czyszczenia wnętrza dozownika. Okienko kontrolne wskazujące poziom mydła. Pojemność od 1000 ml do 1200 ml. Chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |
| 4 | 6 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 20 l., max. 30 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję, niepalny.  |  |
| 5 | 3 | Pojemnik na ręczniki papierowe | Pojemnik zamykany na kluczyk. Wyposażony w klucz umożliwiający otwarcie wszystkich pojemników tego samego typu.  |  |  |
| 6 | 1 | Lustro na wymiar klejone do ściany | Lustro gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=60cm, l=270cm nad umywalką, dopasowane do rozmiaru płytek. |  |  |
| 7 | 1 | Lustro na wymiar klejone do ściany | Lustro gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=60cm, l=188cm nad umywalką, dopasowane do rozmiaru płytek |  |  |
| 8 | 2 | Poręcz ruchoma ścienna | Poręcz ze stali nierdzewnej, ruchoma ze stelażem, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dopuszczalne obciążenie min. 120kg. **Poręcz musi posiadać atest PZH.**  |  |  |
| 9 | 1 | Poręcz stała ścienna | Poręcz ze stali nierdzewnej, stała ze stelażem, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dopuszczalne obciążenie min. 120kg. **Poręcz musi posiadać atest PZH.**  |  |  |
| 10 | 1 | Lustro z regulacją kąta nachylenia | Lustro ze stelażem, dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  |  |

Pomieszczenie: **Piętro 1 - pokój rodzinny**

**A.z1.1.7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | Kolor/uwagi |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm.Łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka. materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegoŁóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. | Obraz zawierający meble, wewnątrz, drewniane, stół  Opis wygenerowany automatycznie |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. min. 20mm, obrzeżePCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm, Pod blatem 4 szuflady od strony prawej, a po lewej stronie, od ściany zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. Szerokość szuflad biurka 45cm. | w kolorze drewna bukowego |  |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, wym. 55x40x46,5cm, cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | Obraz zawierający meble, drewniane, stół, siedzi  Opis wygenerowany automatycznie |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok.1,25x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, wewnętrzne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych. drzwi symetryczne.Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych..  | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Szafa do zabudowy | o wymiarach dostosowanych do wnęki ok.0,7x0,4x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne). Fronty - drzwi rozwierane. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 6 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca 100x200cm, i stelaż, zagłówek i skrzynia z płyty melaminowanej 105x204,5x80,5cm,grubość płyty 18mm,łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca min. 18 cm. | w kolorze drewnabukowegoŁóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 7 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości 40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska 38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 8 | 1 | Regał otwarty z dolnym modułem zamykanym | Drzwi rozwierane, z płyty meblowej, wys. dolnego modułu 40cm, wym. 37x120x160cm. | w kolorze drewna bukowego | Regały znajdują się w części SGL pokoju rodzinnegoObraz zawierający tekst  Opis wygenerowany automatycznie  |
| 9 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płyty fornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowegoZdjęcie stolika również na wizualizacji pokoju | stolik w komplecie z fotelami | Obraz zawierający meble, stół, stołek  Opis wygenerowany automatycznie |
| 10 | 2 | Fotele stacjonarne | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 50 000 cykli ścieralności,wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cmtkania z atestem ognioodporności, skład 92% poliester, 8% poliamidtkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | Fotele widoczne na wizualizacji pokoju typu DBL. |
| 11 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=195cm |  |  |
| 12 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek.  | z podwójnej rury stalowej, sufitowy, ciche żabki na kółkach |  |
| 13 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy, natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów. Lampa powinna być przykręcona do blatu biurka. |  w kolorze czarnym, wysokość ok. 484mm  |  |
| 14 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy, w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie, aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 15 | 6 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 16 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED | kolor czarny |  |
| 17 | 2 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. | Cały zestaw powinien stanowić jeden komplet w tym samym stylu i kolorze. |  |
| 18 | 4 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |
| 19 | 2 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. |  |
| 20 | 2 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 21 | 2 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. Nierdzewny, niepalny.  |  |  |
| 22 | 4 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 23 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału,wykończenie imitujące drewnoWymiary: wys. 47cm, średnica 36cmRysunek stołka znajduje się również na rysunku A.z1.1.9 w projekcie. | modrzew syberyjski | Obraz zawierający stół  Opis wygenerowany automatycznie |

Pomieszczenie: **Piętro 2 - pokój cichej pracy wewnętrznej**

**A.z1.1.12**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm. Krzesło w całości tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Stelaż pięcioramienny. Nogi wyposażone w kółka o średnicy ok. 65 mm na miękkie podłoże. Krzesło z płynną regulacją siedziska góra-dół za pomocą podnośnika pneumatycznego z amortyzatorem. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary: Szerokość siedziska od 475 mm, Wysokość siedziska od 460 mmGłębokość siedziska od 435 mmSzerokość oparcia od 460 mmWysokość krzesła od 1100 mm.  | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 2 | 29 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach  | Kubełek siedziska i oparcie w całości tapicerowane materiałem trudnopalnym, powlekanym, zmywalnym. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Funkcja sztaplowania do 10 sztuk jednorazowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubości 9 mm. Wyprofilowane siedzisko Kubełek na oparciu ukształtowany, z  wybrzuszeniem stanowiącym podparcie lędźwiowe. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary:Szerokość siedziska od 390 mmWysokość siedziska od 450 mmGłębokość siedziska od 410 mmSzerokość oparcia od 395 mmWysokość krzesła od 840 mm. Stelaż krzesła wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 17mm Wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość krzesła min. 160 kg. W przypadku krzeseł z podłokietnikami powinny one być stalowe z gumowymi lub drewnianymi nakładkami oraz gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem gdy krzesło byłoby zawieszone na blacie stołu. | kolor tapicerki dopasowany do kolorystyki piętra | Zdjęcie poglądowe krzesła na wizualizacji Sali. |
| 3 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok.3,41x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa do zabudowy o wymiarach dostosowanych do wnęki ok.2,62x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 2 | Półka drewniana, wisząca | Półka z melaminy brzozowej gr. 19mm, z 6 podwójnymi haczykami na odzież wierzchnią montowanymi do spodu, wym. 750x300mm, musi utrzymać ciężar min. 100 kg. | Boki półki w kolorystyce dostosowanejdo akcentów kolorystycznych na kondygnacji |  |
| 6 | 13 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1390x695x740mm, blat z płyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC, oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą ~~jest~~ niewidoczna)., Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 7 | 5 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1000x695x740mm, blat z płyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeże PVC oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą ~~jest~~ niewidoczna)., Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 8 | 6 | Rolety zaciemniające całe okna  | Sterowane zdalnie, z napędem elektrycznym, z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, Rolety sterowane na pilota lub z panelu ściennego, możliwość sterowania roletami indywidualnie i grupowo. | kolor ciemnoszary | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 9 | 1 | Ekran projekcyjny | Ekran matowy typu Matt White rozwijany,montowany pod sufitem, sterowany pilotem, czarna powłoka z drugiej strony ekranu. Wym. 280x160cm, ekran rozwijany elektrycznie, na pilota i z panelu ściennego. |  | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I |
| 10 | 1 | Rzutnik multimedialny | Rzutnik podwieszany pod sufitem, z portami wejściowymi video VGA (min. 1 port) i HDMI (min. 1 port), jasność : min. 5000 w trybie normalnym / 3500 w trybie ekonomicznym, rozdzielczość full HD, wyświetlanie obrazu do 300 cali,Wyposażony w złącza: VGA (min. 1 port), HDMI(min. 1 port), ~~i~~ Możliwość łączności poprzez Wi-Fi, technologia: 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB, Żywotność źródła światła: min 5000h w trybie normalnym / 10000 w trybie ekonomicznym, Poziom szumu: max. 40dB w trybie normalnym / 30dB w trybie ekonomicznym. | kolor biały |  |
| 11 | 4 | Głośnik  | Głośnik z min. sześciostopniową regulacją mocy, technika100V, pasmo przenoszenia 40-20 000Hz, o mocy minimum 20 W. | kolor czarny |  |
| 12 | 1 | Wzmacniacz  | Wzmacniacz w technice 100V, wyposażony w min. 3 wejścia liniowe i min. 2 wejścia mikrofonowe,zabudowany w szafie (Wzmacniacz ma należycie współpracować z głośnikami z poz. 11). |  |  |
| 13 | 1 | Kosz na odpady | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. niepalny. | chromowany lub stal nierdzewna |  |

Pomieszczenie: **Piętro 2 - pokój DBL przy ścianie zachodniej**

**A.z1.1.13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka. materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegoŁóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej min. gr. 20mm, obrzeże PCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cmPod blatem 4 szuflady po prawej stronie, po lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego |  |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, 55x40x46,5cm cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęk ok.1,25x0,6x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, drzwi symetryczne.Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych.. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm. | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 6 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płytyfornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego. | Stolik w komplecie z fotelami. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 7 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności, wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm. Tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 8 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=80cm. |  |  |
| 9 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów, lampa przykręcona do biurka. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  |  |
| 11 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 12 | 4 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 13 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED. | kolor czarny |  |
| 14 | 1 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. | Cały zestaw powinien stanowić jeden komplet w tym samym stylu i kolorze. |  |
| 15 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |
| 16 | 1 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. |  |
| 17 | 1 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. Nierdzewny, niepalny.  |  |  |
| 19 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 20 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

Pomieszczenie: **Piętro 2 - pokój DBL przy ścianie wschodniej**

**A.z1.1.14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka. Materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegołóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. 20mm, obrzeże PCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm. Pod blatem 4 szuflady po stronie prawej, a po stronie lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego |  |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, 55x40x46,5cm, cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęk ok. 1,25x0,6x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, drzwi symetryczne. Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm. | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 6 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płyty fornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego. |  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 7 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności, wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm, tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 8 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=80cm. |  |  |
| 9 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów, lampa przykręcana do blatu biurka. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 11 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 12 | 4 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego |  |  |
| 13 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED. |  |  |
| 14 | 1 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. | Cały zestaw powinien stanowić jeden komplet w tym samym stylu i kolorze. |  |
| 15 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |
| 16 | 1 | Pojemnik na szczotkę WC | Chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany, ze stelażem. |  |
| 17 | 1 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Kosz na odpady zamykany | Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. Nierdzewny, niepalny.  |  |  |
| 19 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 20 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno.  | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

Pomieszczenie: **Piętro 3 - pokój cichej pracy wewnętrznej**

**A.z1.1.16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm. Krzesło w całości tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Stelaż pięcioramienny. Nogi wyposażone w kółka o średnicy ok. 65 mm na miękkie podłoże. Krzesło z płynną regulacją siedziska góra-dół za pomocą podnośnika pneumatycznego z amortyzatorem. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary: Szerokość siedziska od 475 mm, Wysokość siedziska od 460 mmGłębokość siedziska od 435 mmSzerokość oparcia od 460 mmWysokość krzesła od 1100 mm.  | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 2 | 29 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach  | Kubełek siedziska i oparcie w całości tapicerowane materiałem trudnopalnym, powlekanym, zmywalnym. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Funkcja sztaplowania do 10 sztuk jednorazowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubości 9 mm. Wyprofilowane siedzisko. Kubełek na oparciu ukształtowany, z wybrzuszeniem stanowiącym podparcie lędźwiowe. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary:Szerokość siedziska od 390 mmWysokość siedziska od 450 mmGłębokość siedziska od 410 mmSzerokość oparcia od 395 mmWysokość krzesła od 840 mm. Stelaż krzesła wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 17mm. Wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość krzesła - 160 kg. W przypadku krzeseł z podłokietnikami powinny one być stalowe z gumowymi lub drewnianymi nakładkami oraz gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem gdy krzesło byłoby zawieszone na blacie stołu. | kolor tapicerki dopasowany do kolorystyki piętra | Zdjęcie poglądowe krzesła na wizualizacji Sali. |
| 3 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 3,41x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa do zabudowy o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 2,62x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 2 | Półka drewniana, wisząca | z melaminy brzozowej gr. 19mm, z 6 podwójnymi haczykami na odzież wierzchnią montowanymi do spodu,wym. 750x300mm,.Musi utrzymać ciężar min. 100 kg | Boki półki w kolorystyce dostosowanejdo akcentów kolorystycznych na kondygnacji. |  |
| 6 | 13 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1390x695x740mm, blat z płyty melaminowej, oklejone maszynowo co sprawia że szczelina pomiędzy doklejką a płytą jest niewidoczna., Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 7 | 5 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1000x695x740mm, blat z płyty melaminowej, oklejone maszynowo co sprawia że szczelina pomiędzy doklejką a płytą jest niewidoczna., Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 8 | 6 | Rolety zaciemniające całe okna  | Sterowane zdalnie, z napędem elektrycznym, z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, Rolety sterowane na pilota lub z panelu ściennego, możliwość sterowania roletami indywidualnie i grupowo. | kolor ciemnoszary | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej na I piętrze |
| 9 | 1 | Ekran projekcyjny | Ekran matowy typu Matt White rozwijany,montowany pod sufitem, sterowany pilotem, czarna powłoka z drugiej strony ekranu. Wym. 280x160cm, ekran rozwijany elektrycznie, na pilota i z panelu ściennego. |  | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej na I piętrze |
| 10 | 1 | Rzutnik multimedialny | Rzutnik podwieszany pod sufitem, z portami wejściowymi video VGA (min. 1 port) i HDMI (min. 1 port), jasność : min. 5000 w trybie normalnym / 3500 w trybie ekonomicznym, rozdzielczość full HD, wyświetlanie obrazu do 300 cali. Wyposażony w złącza: VGA (min. 1 port), HDMI(min. 1 port), ~~i~~ Możliwość łączności poprzez Wi-Fi, technologia: 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB, Żywotność źródła światła: min 5000h w trybie normalnym / 10000 w trybie ekonomicznym, Poziom szumu: max. 40dB w trybie normalnym / 30dB w trybie ekonomicznym. | kolor biały |  |
| 11 | 4 | Głośnik  | Głośnik z min. sześciostopniową regulacją mocy, technika100V, pasmo przenoszenia 40-20 000Hz, o mocy minimum 20 W. | kolor czarny |  |
| 12 | 1 | Wzmacniacz  | Wzmacniacz w technice 100V, wyposażony w min. 3 wejścia liniowe i min. 2 wejścia mikrofonowe,zabudowany w szafie (Wzmacniacz ma należycie współpracować z głośnikami z poz. 11). |  |  |
| 13 | 1 | Kosz na odpady | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. niepalny. | chromowany lub stal nierdzewna |  |

Pomieszczenie: **Piętro 3 - pokój DBL przy ścianie zachodniej**

**A.z1.1.17**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia z płyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka, materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegoŁóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. 20mm, obrzeżePCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm. Pod blatem 4 szuflady po stronie prawej , a po stronie lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, 55x40x46,5cm, cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy-  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęk ok.1,25x0,6x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych. drzwi symetryczne. Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, tapicerowane materiałem trudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości 40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska 38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm. | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 6 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płytyfornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego | Stolik w komplecie z fotelami | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 7 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności,wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm, tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 8 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=80cm. |  |  |
| 9 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek .  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy, natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów, lampa przykręcana do blatu.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  |  |
| 11 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 12 | 4 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 13 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacji położenia klosza, z żarówką LED. | kolor czarny |  |
| 14 | 1 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany. |  |  |
| 15 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany. |  |  |
| 16 | 1 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany, ze stelażem. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału,wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. niepalny.  |  |  |
| 19 | 2 | Wieszak ścienny |  Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 20 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału,wykończenie imitujące drewno, | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

Pomieszczenie: **Piętro 3 - pokój DBL przy ścianie wschodniej**

**A.z1.1.18**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm,łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka. materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegołóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. 20mm, obrzeże PCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm. Pod blatem 4 szuflady po stronie prawej, a po stronie lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego |  |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Płyta melaminowana, 55x40x46,5cmcokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy -  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęk ok. 1,25x0,6x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych. drzwi symetryczne Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem,tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm, | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 6 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płyty fornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego. | Stolik w komplecie z fotelami. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 7 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności, wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm, tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 8 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=80cm. |  |  |
| 9 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów, lampa przykręcona do blatu biurka. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  |  |
| 11 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 12 | 4 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 13 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED. | kolor czarny |  |
| 14 | 1 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |  |
| 15 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |  |
| 16 | 1 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję, niepalny. |  |  |
| 19 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej.  |  |  |
| 20 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

Pomieszczenie: **Piętro 4 - pokój cichej pracy wewnętrznej**

**A.z1.1.20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9mm. Krzesło w całości tapicerowane pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Stelaż pięcioramienny. Nogi wyposażone w kółka o średnicy ok. 65 mm na miękkie podłoże. Krzesło z płynną regulacją siedziska góra-dół za pomocą podnośnika pneumatycznego z amortyzatorem. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary: Szerokość siedziska od 475 mm, Wysokość siedziska od 460 mmGłębokość siedziska od 435 mmSzerokość oparcia od 460 mmWysokość krzesła od 1100 mm.  | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 2 | 29 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach  | Kubełek siedziska i oparcie w całości tapicerowane materiałem trudnopalnym, powlekanym, zmywalnym. Klasa ścieralności min. 300 000 cykli. Funkcja sztaplowania do 10 sztuk jednorazowo. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubości min. 9 mm. Wyprofilowane siedzisko Kubełek na oparciu ukształtowany, z  wybrzuszeniem stanowiącym podparcie lędźwiowe. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku. Tkanina o właściwościach zmywalnych w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Powłoka zewnętrzna winyl 100%, nośnik 100% poliester. Odporność na plamy oraz właściwości bakteriostatyczne. Przybliżone wymiary:Szerokość siedziska od 390 mmWysokość siedziska od 450 mmGłębokość siedziska od 410 mmSzerokość oparcia od 395 mmWysokość krzesła od 840 mm. Stelaż krzesła wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 17mm. Wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość krzesła - 160 kg. W przypadku krzeseł z podłokietnikami powinny one być stalowe z gumowymi lub drewnianymi nakładkami oraz gumowymi podkładkami pod podłokietnikami chroniące powierzchnię stołu przed porysowaniem gdy krzesło byłoby zawieszone na blacie stołu. | kolor tapicerki dopasowany do kolorystyki piętra | Zdjęcie poglądowe krzesła na wizualizacji Sali. |
| 3 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 3,41x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa do zabudowy o wymiarach dostosowanych do wnęki ok.2,62x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty melaminowanej ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych, zamki blokujące drzwi suwane, drzwi symetryczne zamykane na zamki patentowe, od góry 4 półki co 40 cm. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 2 | Półka drewniana, wisząca | Półka z melaminy brzozowej gr. 19mm, z 6 podwójnymi haczykami na odzież wierzchnią montowanymi do spodu, wym. 750x300mm, musi utrzymać ciężar min. 100 kg. | Boki półki w kolorystyce dostosowanejdo akcentów kolorystycznych na kondygnacji |  |
| 6 | 13 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1390x695x740mm, blat z płyty melaminowej, oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą jest niewidoczna), Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich.  | Rysunek nr 1 |
| 7 | 5 | Stół składany z blokadą mechanizmu | Wymiary stołu: 1000x695x740mm, blat z płyty melaminowej, oklejone maszynowo (szczelina pomiędzy doklejką a płytą jest niewidoczna)., Nogi stołu na kółkach z hamulcem, konstrukcja stołu stalowa, (stół nie może składać się samoczynnie). Właściwości płyty –odporność na ścieranie i zarysowanie oraz na działanie czynników chemicznych. Klasa higieniczności E1. | Stoły muszą posiadać możliwość łączenia ich. | Rysunek nr 1 |
| 8 | 6 | Rolety zaciemniające całe okna  | Sterowane zdalnie, z napędem elektrycznym, z tkaniny zasłonowej typu blackout z certyfikatem trudnopalności wymiary dostosowane do wymiarów okna, Rolety sterowane na pilota lub z panelu ściennego, możliwość sterowania roletami indywidualnie i grupowo. | kolor ciemnoszary | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I, na I piętrze |
| 9 | 1 | Ekran projekcyjny | Ekran matowy typu Matt White rozwijany, montowany pod sufitem, sterowany pilotem, czarna powłoka z drugiej strony ekranu. Wym. 280x160cm, ekran rozwijany elektrycznie, na pilota i z panelu ściennego. |  | analogicznie do Sali wielofunkcyjnej I, na I piętrze |
| 10 | 1 | Rzutnik multimedialny | Rzutnik podwieszany pod sufitem, z portami wejściowymi video VGA (min. 1 port) i HDMI (min. 1 port), jasność : min. 5000 w trybie normalnym / 3500 w trybie ekonomicznym, rozdzielczość full HD, wyświetlanie obrazu do 300 cali,Wyposażony w złącza: VGA (min. 1 port), HDMI(min. 1 port), ~~i~~ Możliwość łączności poprzez Wi-Fi, technologia: 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB, Żywotność źródła światła: min 5000h w trybie normalnym / 10000 w trybie ekonomicznym, Poziom szumu: max. 40dB w trybie normalnym / 30dB w trybie ekonomicznym. |  kolor biały |  |
| 11 | 4 | Głośnik  | Głośnik z min. sześciostopniową regulacją mocy, technika 100V, pasmo przenoszenia 40-20 000Hz, o mocy minimum 20 W. | kolor czarny |  |
| 12 | 1 | Wzmacniacz  | Wzmacniacz w technice 100V, wyposażony w min. 3 wejścia liniowe i min. 2 wejścia mikrofonowe, zabudowany w szafie(Wzmacniacz ma należycie współpracować z głośnikami z poz. 10). |  |  |
| 13 | 1 | Kosz na odpady | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. niepalny. | chromowany lub stal nierdzewna |  |

Pomieszczenie: **Piętro 4 - pokój DBL przy ścianie zachodniej**

**A.z1.1.21**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka, materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowego,łóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. 20mm, obrzeże PCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm. Pod blatem 4 szuflady po stronie prawej, a po stronie lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, 55x40x46,5cm, cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 4 | 2 | Szafa do zabudowy  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęk ok.1,25x0,6x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych. drzwi symetryczne Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm. | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 6 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płyty fornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego. | Stolik w komplecie z fotelami. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 7 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności, wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm, tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami. | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 8 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=80cm. |  |  |
| 9 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów, lampa przykręcana do blatu biurka.  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 11 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 12 | 4 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 13 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED. |  |  |
| 14 | 1 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |  |
| 15 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |  |
| 16 | 1 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, ze stelażem. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję, niepalny.  |  |  |
| 19 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 20 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno.  | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

Pomieszczenie: **Piętro 4 - pokój rodzinny**

**A.z1.1.22**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | Kolor/uwagi |  |
| 1 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca o wymiarach 160x200cm, stelaż, zagłówek i skrzynia zpłyty laminowanej 165x204,5x80,5cm, grubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, Nogi przy zagłowiu z kółkami umożliwiającymi przesuwanie łóżka, materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca 25cm. | w kolorze drewnabukowegoŁóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 2 | 1 | Biurko z kontenerem z szufladami i półką, | Biurko z płyty melaminowanej gr. 20mm, obrzeże PCV gr. 2mm, wym. 240x70x75cm.Pod blatem 4 szuflady po stronie prawej, a po stronie lewej zabudowa lodówki. Drzwiczki zabudowy otwierane na zewnętrzną stronę biurka. Część tylna biurka zabudowana płytą w kolorze biurka. Dno szuflad z laminowanej płyty wiórowej o grubości 10mm. | w kolorze drewna bukowego |  |
| 3 | 2 | Szafka nocna z szufladą | Szafka z płyty melaminowanej, 55x40x46,5cm, cokolik szafki o wysokości 10 cm. | w kolorze drewnabukowego, szafki w komplecie z łóżkiem i biurkiem |  |
| 4 | 1 | Szafa do zabudowy,  | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 1,25x0,55x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi suwane w ramkach stalowych. drzwi symetryczne. Wnętrze szafy podzielone na dwie symetryczne części. W jednej części drążek poprzeczny na wieszaki ubraniowe i 1 półka na buty na dole i 1 półka na górze, a w drugiej części 5 półek regulowanych. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 5 | 1 | Szafa do zabudowy | Szafa o wymiarach dostosowanych do wnęki ok. 0,7x0,4x2,5m zabudowa pełna z płyty meblowej (ścianki boczne, podłoga, sufit ścianki tylne) Fronty - drzwi rozwierane. | Miejsca śrub należy zaślepić zaślepką w kolorze mebla lub zbliżonym. Musi być możliwość zmiany wysokości półek. |  |
| 6 | 1 | Łóżko hotelowe | Łóżko dostosowane do materaca 100x200cm, i stelaż, zagłówek i skrzynia z płyty melaminowanej 105x204,5x80,5cmgrubość płyty 18mm, łóżko ustawione na kwadratowych nóżkach zapewniających stabilność, materac hotelowy średniej twardości, z atestem trudnopalności, pianka o podwyższonej sprężystości, wkład materaca składający się z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych, materac dwustronny, pokrowiec pikowany na włókninie antyalergicznej z wszytym zamkiem umożliwiającym jego zdjęcie, tkanina pokrowca z atestem trudnopalności i atestem higienicznym, wysokość materaca min. 18 cm. | w kolorze drewnabukowego,Łóżko powinno mieć twarde boki zapobiegające uginaniu się boksu oraz kliny lub konstrukcję z listwą po obwodzie zapobiegające przesuwaniu się materaca. |  |
| 7 | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach  | Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem,tapicerowane materiałemtrudnozapalnym z regulacją siedziska góra-dół - zakres wysokości 40-53cm, podłokietnikami i amortyzatorem, podłokietniki z regulowaną wysokością w zakresie 7cm, szerokość siedziska 38-45cm, głębokość siedziska min. 38cm, wysokość oparcia 63cm, wysokość krzesła 99-112 cm, na krzyżaku śr. 70cm. | kolor tapicerki dopasowany dokolorystyki piętra |  |
| 8 | 1 | Regał otwarty z dolnym modułem zamykanym | Drzwi rozwierane, z płyty meblowej,wys. dolnego modułu 40cm, wym. 37x120x160cm. | w kolorze drewna bukowego | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 9 | 1 | Stolik okolicznościowy | Okrągły blat śr. 65cm, wys. 40 cm, blat z płyty fornirowej - buk, nogi z litego drewna bukowego. | Stolik w komplecie z fotelami. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 10 | 2 | Fotel stacjonarny | Fotel tapicerowany, na nogach drewnianych z litego drewna bukowego, tkanina min. 45 000 cykli ścieralności, wym. 55x54x77,5cm, wys. siedziska 50 cm, tkanina musi być plamoodporna i łatwa do czyszczenia również łagodnymi środkami.  | kolor tkaniny dopasowany do kolorystyki piętra | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 11 | 1 | Lustro | Lustro na wymiar klejone do ściany na wysokość pomieszczenia gr. 4mm, ze szkła wzmocnionego, bezpieczne, h=250cm, l=195cm. |  |  |
| 12 | 3 | Karnisz | Karnisz podwójny na zasłony i firany z rury metalowej śr. 25mm, z maskownicą, dostosowany do długości ściany, wraz z kompletem odpowiednich żabek. | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 13 | 1 | Lampa biurkowa  | Lampa z żarówką LED, kolor światła ciepła biel (3.000K), z regulacją pozycji lampy, natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 500 luxów,  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze  | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |
| 14 | 1 | Lodówka | Lodówka do zabudowy w szafce pod biurkiem, niska, klasy energetycznej A+ lub wyższej , wym. 50x47x45cm lub takie aby zmieściła się do zabudowy pod biurkiem. |  |  |
| 15 | 6 | Kinkiet montowany do ściany | Strumień świetlny oprawy 14 W 1035 lm, wbudowany moduł LED, oprawa z forniru bukowego olejowanego. |  |  |
| 16 | 2 | Lampka nocna | Lampka z możliwością regulacjipołożenia klosza, z żarówką LED. |  |  |
| 17 | 2 | Uchwyt na papier toaletowy  | Uchwyt chromowany lub ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany. |  |  |
| 18 | 4 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany. |  |  |
| 19 | 2 | Pojemnik na szczotkę WC | Pojemnik chromowany lub ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany, ze stelażem |  |  |
| 20 | 2 | Półka narożna, | Półka wykonana z wodoodpornego materiału,wykończenie imitujące drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 21 | 2 | Kosz na odpady zamykany | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, pedałowy, ciche zamknięcie, pojemność minimum 30 l., max. 40 l. Powłoka odporna na częste mycie i dezynfekcję. Nierdzewny, niepalny.  |  |  |
| 22 | 4 | Wieszak ścienny | Wieszak chromowany lub ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 23 | 1 | Stołek | Stołek wykonany z wodoodpornego materiału,wykończenie imitujące drewno,wymiary stołka analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze. | modrzew syberyjski | analogicznie do pokoju rodzinnego na I piętrze |

**Informacje dodatkowe:**

1. Wszystkie szafy i szafki muszą posiadać zawiasy z cichym domykaniem.
2. Wszystkie widoczne obrzeża mebli z płyt meblowych muszą zostać oklejone okleiną meblową.
3. Szuflady muszą być pełne, na prowadnicach kulkowych z cichym domykaniem, uniemożliwiające wypadnięcie szuflady z szafki, wytrzymujące obciążenie do 10 kg,
4. Wszystkie szafy i szafki muszą posiadać plecy w kolorze szafy/szafki.
5. Wszystkie półki wewnętrzne musza posiadać regulację ich położenia.
6. Wysokości na których mają zostać zamontowane półki wiszące należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich montażem.
7. Wszystkie płyty meblowe muszą zostać skręcone w taki sposób aby zapewnić stabilną konstrukcję np. poprzez zastosowanie śrub typu „konfirmat” z łbem na klucz typu „imbus”. Tam gdzie nie ma możliwości skręcenia płyt należy zastosować klejenie „na kołki drewniane”.
8. Wszystkie śruby muszą zostać zaślepione.
9. Niedopuszczalne jest stosowanie metalowych kątowników.
10. Wszystkie szafki i szuflady muszą posiadać uchwyty umożliwiające otwarcie szafki/szuflady, których kształt i rodzaj materiału należy uzgodnić z Zamawiającym.
11. **Wymiary szaf wnękowych są wymiarami orientacyjnymi – przed wykonaniem szaf wnękowych należy koniecznie przeprowadzić wizję w obiekcie w celu dokonania dokładnych pomiarów.**
12. Wyposażenie łazienek w szczególności: uchwyty na papier toaletowy, kosze na śmieci, szczotki WC, pojemniki na mydło muszą być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, umożliwiających swobodne mycie i dezynfekcję.
13. Wszystkie kosze na odpady powinny być wyposażone w wewnętrzny wyjmowany pojemnik.
14. Kinkiety w pokojach gościnnych mogą być podobne kształtem i kolorem oprawy do obecnie zamontowanych. Natężenie światła kinkietów powinno być dostosowane do wielkości pokoju aby zapewniały dobre doświetlenie pomieszczenia, w którym nie występuje oświetlenie sufitowe.
15. Odcienie wszystkich kolorów podanych w tabeli należy uzgodnić z Projektantem i z Zamawiającym.
16. **Całe wyposażenie objęte niniejszym zamówieniem musi być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję producenta oraz wymagane atesty.** Atesty, karty gwarancyjne oraz szczegółowe instrukcje producenta dotyczące sposobu czyszczenia i konserwacji wszystkich elementów wyposażenia należy dostarczyć do Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż czas trwania zamówienia.
17. W przypadku krzeseł i foteli nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry.

RYSUNEK nr 1- Stół składany

 