**Czyszczenie brodzika, kabiny prysznicowej lub wanny**

Zanim poznasz sekrety sprzątania łazienki, musisz wiedzieć, z czego wykonane są wanna lub brodzik. Produkty wykonane z ceramiki mają zupełnie inne właściwości niż akryl czy inne tworzywa na rynku. W każdym przypadku sprzątanie będzie łatwiejsze, jeżeli po każdym użyciu usuniesz ślady mydła i wody, aby nie dopuścić do osadzania się kamienia.

Ze względu na skład surowcowy **czyszczenie wykonanego z materiału Stonex® brodzika**może wydawać się trudne, ale tak naprawdę wystarczy spłukać je wodą, by znów wyglądały jak nowe.

Należy pamiętać, że środki wykorzystywane do czyszczenia powierzchni wykonanych z materiałów Stonex® i Surfex® nie powinny zawierać materiałów ściernych oraz takich, które w swoim składzie zawierają chlor.

**Czyszczenie kabiny prysznicowej**

Przy **czyszczeniu kabiny prysznicowej** i wanny największym wrogiem okazuje się osad z kamienia. Dlatego zaraz po wzięciu prysznica należy spłukać kabinę wodą, zaczynając od góry. Za pomocą gumowej wycieraczki usuń każdą kroplę i zabrudzenie. Aby utrzymać kabinę w idealnym stanie, często przecieraj szybę wilgotną ściereczką, od czasu do czasu z dodatkiem neutralnego mydła. Jeżeli nie wyobrażasz sobie, że będziesz stale biegać ze ściereczką, Roca oferuje kabiny ze specjalną powłoką Maxiclean®, która zapobiega osadzaniu się kamienia na szkle.

**CZYSZCZENIE MISKI WC**

Aby wiedzieć, jak sprzątać łazienkę, musisz nauczyć się także  [jak czyścić miskę WC](http://www.roca.pl/rocalife/toalety-bezkolnierzowe-wzornictwo-w-sluzbie-czystosci) – element, który z pewnością będzie się brudził i może wydzielać nieprzyjemne zapachy. Powierzchnię miski przecieraj ściereczkami jednorazowymi, a trudno dostępne miejsca czyść małą szczoteczką z detergentem, aby detergent dotarł absolutnie wszędzie. Do usuwania kamienia skutecznie zadziała także domowy środek znany od lat-  naturalne połączenie octu z cytryną.

Aby czyszczenie **miski WC** było jeszcze łatwiejsze, Roca stale bada nowe tworzywa, takie jak Supralit®. Jest to żywica służąca do produkcji desek WC, charakteryzująca się zerową porowatością i posiadająca rewolucyjną powłokę antybakteryjną. Również bezkołnierzowa konstrukcja Rimless pomaga w utrzymaniu czystości w łazience, ponieważ brak kołnierza eliminuje także wszelkie przestrzenie, w których mogłyby gromadzić się zabrudzenia. A skoro jesteśmy już przy szczegółowych rozwiązaniach produktowych, to [przyciski elektroniczne](http://www.roca.pl/rocalife/elektroniczny-przycisk-dzialajacy-bezdotykowo-czy-to-magia) EP1 mogą być obsługiwane bezdotykowo i umożliwiają zaprogramowanie dodatkowego spłukiwania co 24 godziny.

**CZYSZCZENIE UMYWALKI**

Powiedzmy na koniec, że **czyszczenie umywalki** nie będzie różniło się od czyszczenia wanny czy brodzika prysznicowego, chociaż ze względu na częstsze użytkowanie może wymagać ona nieco więcej uwagi. Aby utrzymać umywalkę w idealnym stanie, możesz zastosować mieszankę sody oczyszczonej i wody utlenionej, tradycyjny detergent lub wybielacz – na trudne do usunięcia plamy. Zaufaj materiałom takim jak Fineceramic®, z którego wykonane są najpiękniejsze i najlżejsze umywalki, a który jednocześnie jest szczególnie odporny na detergenty o właściwościach ściernych.