**Jednokrotne kompleksowe doczyszczanie i renowacja granitowych posadzek ( kolor czarny z połyskiem- zdjęcia stanu technicznego posadzki w załączeniu) zlokalizowanych w budynku Szkoły KSSiP w korytarzu parteru oraz w klatce schodowej na poziomie -1,0,1,2,3,4 łącznie o powierzchni około 100m2**

W ramach usługi wykonane zostanie :

* jeśli będzie konieczne- wyrównanie powierzchni posadzki ,
* uzupełnienie ubytków fug i zniwelowanie rys, które powstały podczas użytkowania podłoża,
* polerowanie, aż do uzyskania pożądanego efektu estetycznego.
* Impregnacja i krystalizacja posadzki, w celu uzyskaniu efektu estetycznego lustra

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- zestawienie czynności ,które będzie wykonywał w ramach zamówienia

-zestawienie środków czystości i maszyn użytych do wykonania niniejszego zamówienia

- instrukcję eksploatacji i konserwacji wraz z zalecanymi środkami czystości w celu zapewnienia utrzymania efektu lustra na powierzchni posadzek granitowych.

Zdjęcia posadzki:



