Pomieszczenie**: Łazienka typ 1 – (SGL – Single)**

**A.z2.1.2 i A.z2.1.3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | Kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie poglądowe/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Przycisk spłukiwania  wody | Przycisk naścienny, dwudzielny, z funkcją stop, z powierzchnią gładką ułatwiającą czyszczenie. | chromowany | Obraz zawierający samochód, monitor  Opis wygenerowany automatycznie  Przycisk spłukujący do stelaża FOKA nikiel satyna KK-POL |
| 2 | 1 | Umywalka ceramiczna | Umywalka o wymiarach min. 50x40cm montowana w blacie, prostokątna z otworem do montażu baterii, z chromowanym metalowym syfonem odpływowym, głębokość min. 6cm. | kolor RAL 9003 / chromowany | Deante Temisto umywalka nablatowa 50x40 cm prostokątna biała CDT6U4Shttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/cer/snp/unbo-m_free.jpg  Syfon umywalkowy - jaki wybrać  Syfon umywalkowy - jaki wybrać |
| 3 | 1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria stojąca stała, mieszakowa z głowicą ceramiczną , z montażem jednootworowym, jednouchwytowa, ze zintegrowanym perlatorem, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa, chrom 31186000 |
| 4 | 1 | Drzwi do kabiny prysznicowej | Drzwi o wymiarach min. 80x190cm, z panelami przesuwnymi, elementy konstrukcyjne z metalu chromowanego lub stali nierdzewnej, panele ze szkła hartowanego bezpiecznego | chromowana | Drzwi prysznicowe przesuwne GoodHome Beloya trójdzielne 80 cm chrom/transparentnehttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/pry/omn/s20a3100crtr.jpg |
| 5 | 1 | Brodzik prysznicowy | Brodzik o wymiarach 80x80cm, o głębokości max. 3,0cm, płaski, z otworem odpływowym min . 90mm, o wytrzymałości na nacisk min. 250kg, wpuszczany w podłogę, powierzchnia pozioma zlicowana z posadzką, ze zintegrowanym dnem antypoślizgowym. | Dostosowany do kolorystyki płytek ceramicznych na podłodze łazienki | Obraz zawierający cegła  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6 | 1 | Bateria prysznicowa | Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną, słuchawka z funkcją zmniejszonego zużycia wody, gładkim wężem prysznicowym, z drążkiem umożliwiającym zmianę wysokości uchwytu słuchawki prysznicowej w zakresie min. 50cm , z uchwytem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia słuchawki, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Crometta Vario/Ecostat 1001 CL Zestaw prysznicowy 65 cm, chrom/biały 27812400 |
| 7 | 1 | Miska ustępowa z deską | Miska w systemie podtynkowym podwieszanym, głębokości min. 50 cm, deska wolnoopadająca, dostosowana do miski ustępowej, wykonana z materiału antybakteryjnego typu duroplast, z elementami montażowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. | kolor RAL 9003 |  |
| 8 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ze stali chromowanej, o pojemności min. 200ml, montowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. | stanowiące zestaw stylistyczny |  |
| 9 | 1 | Pojemnik na szczotkę | Pojemnik chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, z możliwością wymiany szczotki. |  |
| 10 | 1 | Uchwyt na papier  toaletowy | Uchwyt chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. |  |
| 11 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak ze stali chromowanej, z mocowaniem odpornym na korozję, mocowany do ściany za pomocą wkrętów. |  |
| 12 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 3cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 13 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 6cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 14 | 1 | Grzejnik łazienkowy | Grzejnik chromowany, z głowicą termostatyczną, o wymiarach: min. (wys. x szer.) 70x50cm i mocy min. 343 W, drabinkowy, wymiary i moc grzejnika zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. | chromowany | Obraz zawierający meble, szafka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 15 | 1 | Lustro okrągłe, z podświetleniem LED | Lustro z podświetleniem LED, diody w kolorze białym, ze szczelną obudową, funkcją odparowywania i włącznikiem dotykowym, o średnicy min. 75 cm. |  |  |
| 16 | 1 | Kosz na śmieci | Kosz zamykany, o pojemności od 10 do 15 litrów, mechanizm otwierający pedałowy, ze stali chromowanej. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno, o wymiarach min. 15x15cm. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Opaski drzwiowe | Opaski wykonane z materiału wodoodpornego. | kolorystyka zbliżona do koloru ościeżnic. |  |
| 19 | 1 | Wentylator | Wentylator dostosowany do istniejącego systemu wentylacyjnego ELS, dwubiegowy, z drugim stopniem załączanym wyłącznikiem światła w łazience, o wydajności min. 60/30 m3/h, bezobsługowy, z łożyskami kulkowymi, z filtrem trwałym umożliwiającym jego czyszczenie, ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra, do instalacji w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych. |  |  |

Pomieszczenie**: Łazienka typ 2a – (DBL – Double )**

**A.z2.1.5 i A.z2.1.6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | Kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Przycisk spłukiwania  wody | Przycisk naścienny, dwudzielny, z funkcją stop, z powierzchnią gładką ułatwiającą czyszczenie. | chromowany | Obraz zawierający samochód, monitor  Opis wygenerowany automatycznie  Przycisk spłukujący do stelaża FOKA nikiel satyna KK-POL |
| 2 | 1 | Umywalka ceramiczna | Umywalka o wymiarach min. 50x40cm montowana w blacie, prostokątna z otworem do montażu baterii, z chromowanym metalowym syfonem odpływowym, głębokość min. 6cm. | kolor RAL 9003 / chromowany | Deante Temisto umywalka nablatowa 50x40 cm prostokątna biała CDT6U4Shttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/cer/snp/unbo-m_free.jpg  Syfon umywalkowy - jaki wybrać  Syfon umywalkowy - jaki wybrać |
| 3 | 1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria stojąca stała, mieszakowa z głowicą ceramiczną , z montażem jednootworowym, jednouchwytowa, ze zintegrowanym perlatorem, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa, chrom 31186000 |
| 4 | 1 | Kabina prysznicowa | Kabina o wymiarach min. 90x90x190cm, elementy konstrukcyjne z metalu chromowanego lub stali nierdzewnej, panele ze szkła hartowanego bezpiecznego, drzwi rozwierane. |  | C:\Users\danwie\Desktop\PRZETARG 06-2\OPIS WYPOSAŻENIA\Kabina 2.jpghttps://img.shmbk.pl/rimgspr/33017663_pad_720_540_dla-domu-do-lazienki-armatura-do-lazienki-prysznic-i-akcesoria-kabiny-prysznicowe-omnires-manhattan-adc90x-kabina-prysznicowa-kwadratowa-90x90-cm.jpgDeante Arnika kabina prostokątna 90x100 cm, szkło: transparentne, hartowane https://www.luksfer.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_eaaf833d69dc838dce36338c12dae79f.jpg |
| 5 | 1 | Brodzik prysznicowy | Brodzik 90x90cm, o głębokości max. 3,0cm, płaski, z otworem odpływowym min. 90mm, o wytrzymałości na nacisk min. 250kg, wpuszczany w podłogę, powierzchnia pozioma zlicowana z posadzką, ze zintegrowanym dnem antypoślizgowym. | Dostosowany do kolorystyki płytek ceramicznych na podłodze łazienki | Obraz zawierający cegła  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6 | 1 | Bateria prysznicowa | Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną, słuchawka z funkcją zmniejszonego zużycia wody, gładkim wężem prysznicowym, z drążkiem umożliwiającym zmianę wysokości uchwytu słuchawki prysznicowej w zakresie min. 50cm , z uchwytem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia słuchawki, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Crometta Vario/Ecostat 1001 CL Zestaw prysznicowy 65 cm, chrom/biały 27812400 |
| 7 | 1 | Miska ustępowa z deską | Miska w systemie podtynkowym podwieszanym, głębokości min. 50 cm, deska wolnoopadająca, dostosowana do miski ustępowej, wykonana z materiału antybakteryjnego typu duroplast, z elementami montażowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. | kolor RAL 9003 |  |
| 8 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ze stali chromowanej, o pojemności min. 200ml, montowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. | Stanowiące zestaw stylistyczny |  |
| 9 | 1 | Pojemnik na szczotkę | Pojemnik chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, z możliwością wymiany szczotki. |  |
| 10 | 1 | Uchwyt na papier  toaletowy | Uchwyt chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. |  |
| 11 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak ze stali chromowanej, z mocowaniem odpornym na korozję, mocowany do ściany za pomocą wkrętów. |  |
| 12 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 3cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 13 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 6cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 14 | 1 | Grzejnik łazienkowy | Grzejnik chromowany, z głowicą termostatyczną, o wymiarach: min. (wys. x szer.) 70x50cm i mocy min. 343 W, drabinkowy, wymiary i moc grzejnika zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. | chromowany | Obraz zawierający meble, szafka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 15 | 2 | Lustro okrągłe, z podświetleniem LED | Lustro z podświetleniem LED, diody w kolorze białym, ze szczelną obudową, funkcją odparowywania i włącznikiem dotykowym, o średnicy min. 75 cm. |  |  |
| 16 | 1 | Kosz na śmieci | Kosz zamykany, o pojemności od 10 do 15 litrów, mechanizm otwierający pedałowy, ze stali chromowanej. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno, o wymiarach min. 15x15cm. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Opaski drzwiowe | Opaski wykonane z materiału wodoodpornego. | Kolorystyka zbliżona do koloru ościeżnic. |  |
| 19 | 1 | Wentylator | Wentylator dostosowany do istniejącego systemu wentylacyjnego ELS, dwubiegowy, z drugim stopniem załączanym wyłącznikiem światła w łazience, o wydajności min. 60/30 m3/h, bezobsługowy, z łożyskami kulkowymi, z filtrem trwałym umożliwiającym jego czyszczenie, ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra, do instalacji w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych. |  |  |

Pomieszczenie: **Łazienka typ 2b – (DBL – Double)**

**A.z2.1.8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | Kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Przycisk spłukiwania  wody | Przycisk dwudzielny, z funkcją stop, z powierzchnią gładką ułatwiającą czyszczenie. | chromowany | Obraz zawierający samochód, monitor  Opis wygenerowany automatycznie  Przycisk spłukujący do stelaża FOKA nikiel satyna KK-POL |
| 2 | 1 | Umywalka ceramiczna | Umywalka o wymiarach min. 50x40cm  montowana w blacie, prostokątna z otworem do montażu baterii, z chromowanym metalowym syfonem odpływowym, głębokość min. 6cm. | kolor RAL 9003 / chromowany | Deante Temisto umywalka nablatowa 50x40 cm prostokątna biała CDT6U4Shttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/cer/snp/unbo-m_free.jpg  Syfon umywalkowy - jaki wybrać  Syfon umywalkowy - jaki wybrać |
| 3 | 1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria stojąca stała, mieszakowa z głowicą ceramiczną , z montażem jednootworowym, jednouchwytowa, ze zintegrowanym perlatorem, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa, chrom 31186000 |
| 4 | 1 | Kabina prysznicowa | Kabina o wymiarach min. 90x90x190cm, narożna, elementy konstrukcyjne z metalu chromowanego lub stali nierdzewnej, panele ze szkła hartowanego bezpiecznego, drzwi rozwierane. |  | C:\Users\danwie\Desktop\PRZETARG 06-2\OPIS WYPOSAŻENIA\Kabina 2.jpghttps://img.shmbk.pl/rimgspr/33017663_pad_720_540_dla-domu-do-lazienki-armatura-do-lazienki-prysznic-i-akcesoria-kabiny-prysznicowe-omnires-manhattan-adc90x-kabina-prysznicowa-kwadratowa-90x90-cm.jpgDeante Arnika kabina prostokątna 90x100 cm, szkło: transparentne, hartowane https://www.luksfer.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_eaaf833d69dc838dce36338c12dae79f.jpg |
| 5 | 1 | Brodzik prysznicowy | Brodzik 90x90cm, o głębokości max. 3,0cm, płaski, z otworem odpływowym min . 90mm, o wytrzymałości na nacisk min. 250kg, wpuszczany w podłogę, powierzchnia pozioma zlicowana z posadzką, ze zintegrowanym dnem antypoślizgowym. | Dostosowany do kolorystyki płytek ceramicznych na podłodze łazienki | Obraz zawierający cegła  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6 | 1 | Bateria prysznicowa | Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną, słuchawka z funkcją zmniejszonego zużycia wody, gładkim wężem prysznicowym, z drążkiem umożliwiającym zmianę wysokości uchwytu słuchawki prysznicowej w zakresie min. 50cm , z uchwytem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia słuchawki, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Crometta Vario/Ecostat 1001 CL Zestaw prysznicowy 65 cm, chrom/biały 27812400 |
| 7 | 1 | Miska ustępowa z deską | Miska w systemie podtynkowym podwieszanym, głębokości min. 50 cm, deska wolnoopadająca, dostosowana do miski ustępowej, wykonana z materiału antybakteryjnego typu duroplast, z elementami montażowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. | kolor RAL 9003 |  |
| 8 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ze stali chromowanej, o pojemności min. 200ml, montowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. | Stanowiące zestaw stylistyczny |  |
| 9 | 1 | Pojemnik na szczotkę | Pojemnik chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, z możliwością wymiany szczotki. |  |
| 10 | 1 | Uchwyt na papier  toaletowy | Uchwyt chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. |  |
| 11 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak ze stali chromowanej, z mocowaniem odpornym na korozję, mocowany do ściany za pomocą wkrętów. |  |
| 12 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 3cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 13 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 6cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 14 | 1 | Grzejnik łazienkowy | Grzejnik chromowany, z głowicą termostatyczną, o wymiarach: min. (wys. x szer.) 70x50cm i mocy min. 343 W, drabinkowy, wymiary i moc grzejnika zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. | chromowany | Obraz zawierający meble, szafka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 15 | 2 | Lustro okrągłe, z podświetleniem LED | Lustro z podświetleniem LED, diody w kolorze białym, ze szczelną obudową, funkcją odparowywania i włącznikiem dotykowym, o średnicy min. 75 cm. |  |  |
| 16 | 1 | Kosz na śmieci | Kosz zamykany, o pojemności od 10 do 15 litrów, mechanizm otwierający pedałowy, ze stali chromowanej. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno, o wymiarach min. 15x15cm. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Opaski drzwiowe | Opaski wykonane z materiału wodoodpornego. | Kolorystyka zbliżona do koloru ościeżnic. |  |
| 19 | 1 | Wentylator | Wentylator dostosowany do istniejącego systemu wentylacyjnego ELS, dwubiegowy, z drugim stopniem załączanym wyłącznikiem światła w łazience, o wydajności min. 60/30 m3/h, bezobsługowy, z łożyskami kulkowymi, z filtrem trwałym umożliwiającym jego czyszczenie, ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra, do instalacji w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych. |  |  |

Pomieszczenie: **Łazienka typ III – (NPS – dla osób niepełnosprawnych)**

**A.z2.1.10 i A.z2.1.11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | Kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Przycisk spłukiwania  wody | Przycisk dwudzielny, z funkcją stop, z powierzchnią gładką ułatwiającą czyszczenie, pozwalający na wygodne użytkowanie przez osoby niepełnosprawne. | chromowany | Obraz zawierający samochód, monitor  Opis wygenerowany automatycznie  Przycisk spłukujący do stelaża FOKA nikiel satyna KK-POL |
| 2 | 1 | Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych | Umywalka o wym. min 60x60cm dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich , z otworem do montażu baterii, z chromowanym metalowym syfonem odpływowym, głębokość min. 6cm. | kolor RAL 9003 / chromowany | Umywalka dla osób niepełnosprawnych 59x45,5 cm 7886202106 - Allegro.pl DISABLED umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 60x55 cm ...Syfon umywalkowy - jaki wybraćSyfon umywalkowy - jaki wybrać |
| 3 | 1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria stojąca stała, mieszakowa z głowicą ceramiczną , z montażem jednootworowym, jednouchwytowa, ze zintegrowanym perlatorem, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana |  |
| 4 | 1 | Kabina prysznicowa | Kabina dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, o wymiarach min. 100x100cm, z zestawem prysznicowym umożliwiającym regulację wysokości montażu słuchawki, elementy konstrukcyjne z metalu chromowanego lub stali nierdzewnej, z panelami ze szkła hartowanego bezpiecznego, z drzwiami rozwieranymi dwudzielnymi umożliwiającymi wjazd wózkami dla osób niepełnosprawnych. |  | C:\Users\danwie\Desktop\PRZETARG 06-2\OPIS WYPOSAŻENIA\Kabina 3.jpghttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/kab/rih/m211.jpg https://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/kab/dea/ktk041p.jpg |
| 5 | 1 | Brodzik prysznicowy | Brodzik o wymiarach 100x100cm, zlicowany z płytkami podłogowymi, z otworem odpływowym min. 90mm, o wytrzymałości na nacisk min. 250kg, wpuszczany w podłogę, powierzchnia pozioma zlicowana z posadzką, ze zintegrowanym dnem antypoślizgowym. | Dostosowany do kolorystyki płytek ceramicznych na podłodze łazienki | https://lazienkarium.pl/images/inspiracje/TOP/brodziki-niskie-90-x-90-cm/villeroy-boch-architectura-metalrim-brodzik-kwadratowy-plaski-bialy-gnsbud.jpg C:\Users\danwie\Desktop\PRZETARG 06-2\OPIS WYPOSAŻENIA\brodzik 3.jpg  Obraz zawierający cegła  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6 | 1 | Bateria prysznicowa | Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną, słuchawka z funkcją zmniejszonego zużycia wody, gładkim wężem prysznicowym, z drążkiem umożliwiającym zmianę wysokości uchwytu słuchawki prysznicowej w zakresie min. 50cm, z uchwytem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia słuchawki, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana |  |
| 7 | 1 | Miska ustępowa z deską, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne | Miska dostosowana do użytkowania  przez osoby niepełnosprawne w systemie podtynkowym podwieszanym, o wydłużonym kształcie – gł. 70cm, wys. montażu 46cm, deska wolnoopadająca, dostosowana do miski ustępowej, wykonana z materiału antybakteryjnego typu duroplast, z elementami montażowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. | kolor RAL 9003 | Obraz zawierający wewnątrz, siedzi, przód, stojące  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający przód, siedzi, stojące, kot  Opis wygenerowany automatycznie |
| 8 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ze stali chromowanej, o pojemności min. 200ml, montowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, lokalizacja i wysokość montażu dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. | Stanowiące zestaw stylistyczny |  |
| 9 | 1 | Pojemnik na szczotkę | Pojemnik chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, z możliwością wymiany szczotki, lokalizacja i wysokość montażu dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  |
| 10 | 1 | Uchwyt na papier  toaletowy | Uchwyt chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, lokalizacja i wysokość montażu dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  |
| 11 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak ze stali chromowanej, z mocowaniem odpornym na korozję, mocowany do ściany za pomocą wkrętów, lokalizacja i wysokość montażu dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  |
| 12 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 3cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 13 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 6cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 14 | 1 | Grzejnik łazienkowy | Grzejnik chromowany, z głowicą termostatyczną, o wymiarach: min. (wys. x szer.) 70x50cm i mocy min. 404 W, drabinkowy, wymiary i moc grzejnika zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. | chromowany | Obraz zawierający meble, szafka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 15 | 1 | Lustro uchylne z regulacją | Lustro uchylne z regulacją kąta nachylenia, min. wymiary (wys. x szer.) 50x70 cm. |  | Obraz zawierający stół, komputer, zegar  Opis wygenerowany automatycznie |
| 16 | 1 | Kosz na śmieci | Kosz zamykany, o pojemności od 10 do 15 litrów, mechanizm otwierający pedałowy, ze stali chromowanej. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno, o wymiarach min. 15x15cm. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Opaski drzwiowe | Opaski wykonane z materiału wodoodpornego. | Kolorystyka zbliżona do koloru ościeżnic. |  |
| 19 | 1 | Wentylator | Wentylator dostosowany do istniejącego systemu wentylacyjnego ELS, dwubiegowy, z drugim stopniem załączanym wyłącznikiem światła w łazience, o wydajności min. 60/30 m3/h, bezobsługowy, z łożyskami kulkowymi, z filtrem trwałym umożliwiającym jego czyszczenie, ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra, do instalacji w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych. |  |  |
| 20 | 1 | Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa uchylna | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary min. 60x20 cm, średnica rury Ø 32, uchylna. | chromowana |  |
| 21 | 1 | Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa stała | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, długość min. 30 cm średnica rury Ø 32. | chromowana |  |
| 22 | 1 | Poręcz dla niepełnosprawnych WC uchylna | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary min. 70x20 cm, średnica rury Ø 32, uchylna. | chromowana |  |
| 23 | 1 | Poręcz dla niepełnosprawnych WC stała | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej, długość min. 30 cm, średnica rury Ø 32. | chromowana |  |
| 24 | 1 | Uchwyt kątowy dla niepełnosprawnych, prysznicowy, stały | Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary min. (ramię pionowe x ramię poziome) 80x40cm, średnica rury Ø 32. | chromowana |  |
| 25 | 1 | Siedzisko prysznicowe | Siedzisko składane, montowane do ściany, dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. |  | Obraz zawierający gra  Opis wygenerowany automatycznie |

Pomieszczenie: **Łazienka typ IV – (TWN – Twin)**

**A.z2.1.13 i A.z2.1.14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | Kolor/uwagi | OBRAZ (zdjęcie/rysunek poglądowy) |
| 1 | 1 | Przycisk spłukiwania  wody | Przycisk dwudzielny, z funkcją stop, z powierzchnią gładką ułatwiającą czyszczenie. | chromowany | Obraz zawierający samochód, monitor  Opis wygenerowany automatycznie  Przycisk spłukujący do stelaża FOKA nikiel satyna KK-POL |
| 2 | 1 | Umywalka ceramiczna | Umywalka o wymiarach min. 60x40cm montowana w blacie, prostokątna z otworem do montażu baterii, z chromowanym metalowym syfonem odpływowym, głębokość min. 6cm. | kolor RAL 9003 / chromowany | Deante Temisto umywalka nablatowa 50x40 cm prostokątna biała CDT6U4Shttps://static.lazienkaplus.pl/files/produkty/cache/400x400/cer/snp/unbo-m_free.jpg  Syfon umywalkowy - jaki wybrać  Syfon umywalkowy - jaki wybrać |
| 3 | 1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria stała, mieszakowa z głowicą ceramiczną, z montażem jednootworowym, jednouchwytowa, ze zintegrowanym perlatorem, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa, chrom 31186000 |
| 4 | 1 | Kabina prysznicowa | Kabina wymiary min. 90x90x190cm, narożna, elementy konstrukcyjne z metalu chromowanego lub stali nierdzewnej, panele ze szkła hartowanego bezpiecznego, drzwi rozwierane. |  | C:\Users\danwie\Desktop\PRZETARG 06-2\OPIS WYPOSAŻENIA\Kabina 2.jpghttps://img.shmbk.pl/rimgspr/33017663_pad_720_540_dla-domu-do-lazienki-armatura-do-lazienki-prysznic-i-akcesoria-kabiny-prysznicowe-omnires-manhattan-adc90x-kabina-prysznicowa-kwadratowa-90x90-cm.jpgDeante Arnika kabina prostokątna 90x100 cm, szkło: transparentne, hartowane https://www.luksfer.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_eaaf833d69dc838dce36338c12dae79f.jpg |
| 5 | 1 | Brodzik prysznicowy | Brodzik 90x90cm, o głębokości max. 3,0cm, płaski, z otworem odpływowym min . 90mm, o wytrzymałości na nacisk min. 250kg, wpuszczany w podłogę, powierzchnia pozioma zlicowana z posadzką, ze zintegrowanym dnem antypoślizgowym. | Dostosowany do kolorystyki płytek ceramicznych na podłodze łazienki | Obraz zawierający cegła  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6 | 1 | Bateria prysznicowa | Bateria mieszakowa z głowicą ceramiczną, słuchawka z funkcją zmniejszonego zużycia wody, gładkim wężem prysznicowym, z drążkiem umożliwiającym zmianę wysokości uchwytu słuchawki prysznicowej w zakresie min. 50cm , z uchwytem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia słuchawki, do użytku profesjonalnego, stosowane w hotelach, z funkcją oszczędzania wody. | chromowana | Hansgrohe Crometta Vario/Ecostat 1001 CL Zestaw prysznicowy 65 cm, chrom/biały 27812400 |
| 7 | 1 | Miska ustępowa z deską | Miska w systemie podtynkowym podwieszanym, głębokości min. 50 cm, deska wolnoopadająca, dostosowana do miski ustępowej, wykonana z materiału antybakteryjnego typu duroplast, z elementami montażowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. | kolor RAL 9003 |  |
| 8 | 2 | Dozownik mydła w płynie | Dozownik ze stali chromowanej, o pojemności min. 200ml, montowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. | Stanowiące zestaw stylistyczny |  |
| 9 | 1 | Pojemnik na szczotkę | Pojemnik chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję, z możliwością wymiany szczotki |  |
| 10 | 1 | Uchwyt na papier  toaletowy | Uchwyt chromowany, mocowany do ściany, z mocowaniem odpornym na korozję. |  |
| 11 | 2 | Wieszak ścienny | Wieszak ze stali chromowanej, z mocowaniem odpornym na korozję, mocowany do ściany za pomocą wkrętów. |  |
| 12 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 3cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 13 | 1 | Płyta meblowa | Płyta gr. 6cm, wodoodporna, imitująca naturalne drewno. | modrzew syberyjski |  |
| 14 | 1 | Grzejnik łazienkowy | Grzejnik chromowany, z głowicą termostatyczną, o wymiarach: min. (wys. x szer.) 70x60cm i mocy min. 404 W, drabinkowy, wymiary i moc grzejnika zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. | chromowany | Obraz zawierający meble, szafka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 15 | 2 | Lustro okrągłe, z podświetleniem LED | Lustro z podświetleniem LED diody w kolorze białym, ze szczelną obudową, funkcją odparowywania i włącznikiem dotykowym, o średnicy min. 75 cm. |  |  |
| 16 | 1 | Kosz na śmieci | Kosz zamykany, o pojemności od 10 do 15 litrów, mechanizm otwierający pedałowy, ze stali chromowanej. |  |  |
| 17 | 1 | Półka narożna | Półka wykonana z wodoodpornego materiału, wykończenie imitujące drewno, o wymiarach min. 15x15cm. | modrzew syberyjski |  |
| 18 | 1 | Opaski drzwiowe | Opaska wykonane z materiału wodoodpornego. | Kolorystyka zbliżona do koloru ościeżnic. |  |
| 19 | 1 | Wentylator | Wentylator dostosowany do istniejącego systemu wentylacyjnego ELS, dwubiegowy, z drugim stopniem załączanym wyłącznikiem światła w łazience, o wydajności min. 60/30 m3/h, bezobsługowy, z łożyskami kulkowymi, z filtrem trwałym umożliwiającym jego czyszczenie, ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra, do instalacji w strefie 1 pomieszczeń wilgotnych. |  |  |

**Tabela stanowi uzupełnienie opisów zawartych w projekcie.**

**Informacje dodatkowe:**

1. Wyposażenie łazienek w szczególności: uchwyty na papier toaletowy, kosze na śmieci, szczotki WC, pojemniki na mydło muszą być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, umożliwiających swobodne mycie i dezynfekcję.
2. Wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych (typu III - NPS) musi być dedykowane dla ww. osób.
3. Wszystkie elementy montażowe stosowane w kabinach prysznicowych do ich montażu, jak również pozostałego wyposażenia instalowanego w ich wnętrzu, takie jak śruby, wkręty, łączniki itp., muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
4. Odcienie wszystkich kolorów podanych w tabeli należy uzgodnić z Projektantem i z Zamawiającym.
5. **Całe wyposażenie objęte niniejszym zamówieniem musi być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję producenta oraz wymagane atesty.** Atesty, karty gwarancyjne oraz szczegółowe instrukcje producenta dotyczące sposobu czyszczenia i konserwacji wszystkich elementów wyposażenia należy dostarczyć do Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż czas trwania zamówienia.